# 医院车辆出入道闸系统采购项目采购文件

## 项目名称

项目名称：医院车辆出入道闸系统采购项目

项目编号：NFZXY-2025-00030

## 参选人资格

1.供应商应具备以下规定的条件，并提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2022或者2023年度财务状况报告或基本开户行（或基本存款账户行）出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或提供《供应商资格声明函》。

（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供所属期限为响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，或提供《供应商资格声明函》。

（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《供应商资格声明函》。

2.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。

（3）供应商已按采购公告的规定获取了采购文件。

（4）本项目不接受联合体响应。

## 采购需求

**1、项目内容**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购标的 | 最高限价（元） |
| 医院车辆出入道闸系统采购项目 | 40000 |

最高限价：人民币40000元。

响应人必须对本项目全部采购内容进行响应，如有缺漏，将导致响应无效。如响应报价超出最高限价，将导致响应无效。

成交商确定方式：确定满足采购人需求且报价最低的供应商为成交供应商。

**项目背景**

南方医科大学中西医结合医院，为加强院区车辆出入管理，规范交通秩序，需对医院现有停车管理系统及设备提升改造，实现南大门进（二进）、停车场出（三出）分区管理。

**建设目标**

通过改造医院停车场管理系统，实现车辆进出分流，有效解决高峰期车辆在同一位置进出产生拥堵情况。利用机械、电子计算机和自控设备以及视频识别技术有机的结合起来，实现车辆出入管理、自动存储数据等功能提高工作效率。

**2、采购内容**

本项目采购内容为南方医科大学中西医结合医院停车场系统及设备升级改造的采购、运输、 安装、调试、培训和相关维护等。供应商响应报价包括设备费、材料费、安装调试费、培训、税收、售后服务、采购需求中未提到但在实际采购和安装过程中需要配置的各种设备、材料及其他费用等须由响应人承担的所有费用。

**表2.1 设备采购需求及参数清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 电动道闸机 | 1、支持3米以上直杆，最快抬杆、落杆速度为3秒。 闸杆类型：铝合金2、外壳防护等级：室外IP54、室内IP52。挡车器遥控距离大于30米。 3、挡车器具有运行日志，可判断挡车器运行情况。挡车器具有过热保护、以及防抬杆报警功能。 4、挡车器具有微波车检、地感车检、红外车检、防砸车功能、遇阻反弹功能。 5、未按规定流程识别车辆标识，或车辆标识识别失败的情况下，能手动开始挡车器；系统能自动记录该行为的发生时间，通道编号，操作员等信息。 6、温度达到设定数值时，降温风扇自动开启。低于设定数值时，预热自动开启。 | 台 | 1 |
| 2 | 车辆检测器 | 防砸车检测、落杆检测。灵敏度可根据现场条件选择。 | 套 | 1 |
| 3 | 车牌识别一体机 | 1、具备运动目标检测功能，具备视频触发及地感信号触发抓拍功能，具备视频同步闪光灯功能及车牌焦点曝光功能。2、车牌识别率大于99%。具备车型识别、车型识别、车颜色识别功能。3、具备黑白名单控制道闸开启功能。 4、彩色水平分辨率≥220TVL、彩色灰度等级≥7级。 5、CMOS传感器尺寸：1/3 inch 。抓拍图片分辨率：200万（1080P，1920\*1080；1600\*1200）、300万（2048\*1536；2304\*1296）。视频压缩格式：H.264、MPEG4、MJPEG。 6、码流分辨率：QCIF, CIF, D1, 720P/60fps ,1080P/30fps(最大)。、电子快门：1/30 ～ 1/10000秒。 7、支持IE浏览。 8、镜头前段采用冷腔防雾技术，通过这种技术实现充分实现防水、防雾。 9、识别速度≤120ms。10、防尘防水等级符合室外设备IP54 级别要求显示单元。1. 采用18.5寸LCD液晶显示屏，带语音播报功能。 2、通过LCD屏播放视频内容，显示图片信息。 3、实现扫码付功能：当临时车辆出场时，通过LCD液晶屏显示收费二维码，付款人扫描设备上的二维码付款，付款后自动抬杆放行。
 | 套 | 1 |
| 4 | 对讲立柱 | 对讲分机兼容现有对讲主机（医院现有主机型号：飞宇F30,飞宇F20) | 个 | 1 |
| 5 | 停车系统管理软件 | 须兼容现有停车系统（医院现有停车系统品牌：安居宝），如不能兼容须满足以下要求主要功能：1、出口岗亭显示人工补录：选中后，在出口岗亭，显示“人工补录”按钮，主要是防止某些原因，车出场时没有自动产生记录，而可以由人工补录。2、出口岗亭收费时优惠策略：有些客户需要给特定的车优惠时选中使用；对出口岗亭有效。3、出口岗亭收费时播报声音：出口岗亭收费时可以播报声音。4、出口岗亭固定车也可能像临时车一样收费：固定车由于一些原因（比如说月租车到期）需要收费。5、设置通道车牌通行权限：可以设置不同车牌通过不同的通道进出。6、显示中央收费：应该在交费后15分钟内出场：有些客户需要中央收费功能，中央收费：可以先交费再出场，减少在出口岗亭的时间；一般流程是，车主来到中央收费处，报出自己的车牌号，操作员查询这个车牌的入场记录，得到应收金额，车主交钱后，在一定时间（默认15分钟）内出场，不再在出口收费，超出时间，另行按照15分钟后入场收费。7、支持设置车辆分组（如一个单位有10辆车，5个车位，前5辆车免费，后来的车出场需要缴费）；该功能可以根据不同的情况设置多辆车的收费顺序。8、支持手机移动支付功能。支持储值用户类型：先交钱，每次出场扣钱，余额<=0，不能出场；用户可以将现金存入卡中，每次进场计费，出场结算，当余额低于或等于0元时，则不可出场。9、在出口岗亭时：有可能不能对某些车收费，要进行免费操作，输入免费原因；在这进行设置；可以在报表中的“备注”列查到输入的免费原因。10、预约车功能：当某些临时车辆需免费进入时，可以预先设置为预约免费车辆11、车位满位后限进临时车：设置完开闸方式，当剩余车位为0时，或手动调整为0时，系统会禁止临时车辆入场。12：收费管理：系统应能按照预置的收费标准和收费模式进行计费，并输出相应报表；可打印相关收费信息作为缴费凭证；支持岗亭收费、中央收费、移动终端收费、云收费等收费方式。13、数据管理：系统应能实现对出/入场车辆事件，操作管理事件，出/入口设备工作状态等信息管理，完成系统信息的查询、统计、打印以及数据的备份、恢复等功能。数据可收集到云服务器，并在云服务器进行处理，云服务器可管理停车场端的数据。14、设备识别到车牌后，可通过地感线圈或视频流二次确认车辆进场。车辆未实际进场则不产生进场记录，不占用场内车位。15、系统应能对操作人员的授权和登入核准进行管理，通过设定操作权限，使不同级别的操作人员对系统有不同的操作权力。16、多车场集中管理：提供多车场集中管理系统，可批量导入导出车辆信息，包含VIP车辆、月租车辆、黑白名单等统一录入管理；多车场运营报表汇总管理；各级岗位权限管理等。17、WEB场库管理：通过能上网的设备（如:PC/平板/手机）访问系统，可以实时查看设备状态、收费报表统计等，并可以远程修改、录入功能参数，实现远程管理。18、支持管理月卡黑白名单系统；支持逃费追缴功能。19、支持车主通过绑定车牌，在签约无感支付的停车场出场时根据车牌自动扣款。20、可实现月租车线上自助申请及自动续费功能，线上申请的月租车需求，在软件后台审核（客户可上传图片）通过后，方可付费。21、支持一位多车，超出车位按临停计算。22、支持通讯及硬件故障判断，并报警提示。23、固定车过期提醒功能：固定车过期提醒功能：支持声、光、软件三重报警功能，使管理人员和车主都能及时了解包期规则。24、预约车功能：支持按次预约和按时段预约功能;支持在访客平台中登记过的访客车辆进入停车场时自动放行;支持一户多车功能;支持客户端、LCD屏、语音提示“一户多车”:支持一户多车车主查询。25、远程值守功能：支持展示实时过车数据，可对车道道闸进行开闸、关闸、常开闸等操作，可对停车场车道进行对讲，支持矫正车牌、异常放行和人工匹配等操作。26、记录查询功能：支持多种记录查询包括:过车记录、跟车记录、场内车辆记录、充值退款记录、临时车缴费记录、优惠券记录、预约记录、班次记录等。查询结果支持列表和图片两种方式展示。27、时钟同步功能：支持通过IE浏览器或客户端软件对设备时间进行同步。28、远程维护功能：支持通过IE浏览器或客户端软件进行远程设置、升级、维护。支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔。29、数据完整性功能：当设备断电时，设备配置信息及出入口配置等记录不会丢失。30、本地黑名单功能：支持本地存储黑名单，数据可达10000条。31、黑白名单同步和比对功能：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控。 断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控。 | 套 | 1 |
| 6 | 交换机 | 1、带有8个及以上10/100/1000自适应RJ45端口2、背板带宽：16G，包转发率：12Mpps3、MAC地址表大小：2K4、所有端口均具备线速转发能力5、支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能6、即插即用，无需配置7、宽温支持-40℃～85℃ 工作环境8、无风扇设计，IP40防护等级9、支持DC9-48V双电源冗余备份输入，提高设备可靠性 | 台 | 2 |
| 7 | 联网线 | 需使用国标五类网线以上 | 米 | 500 |
| 8 | 电源线 | 需使用国标RVV3\*2.5及以上 | 米 | 200 |
| 9 | PVC管 | 规格：PVC25 | 米 | 200 |
| 10 | 设备箱 | 材质：钣金烤漆或不锈钢。尺寸不少于300\*400\*180（mm），内含空开、插板等设备。 | 个 | 2 |
| 11 | 安全岛 | 施工要求：1、用混凝土浇注，如果在混凝土或很厚的石头地面建安全岛，需制作间隔10公分密度的钢筋网，且钢筋网要深入地面。2、用木板沿安全岛形状线条围起一个20公分的框架。3、用水泥、石子、沙子比例为1:1:1的混凝土浇注用木板沿围起的安全岛框架，浇注完后找出水平面。至少一个星期后，等待混凝土完全凝固干燥后，用高标号水泥抹平安全岛表面。4、在安全岛侧面刷黄黑30公分相间的路标漆。 | 套 | 5 |
| 12 | 光纤收发器 | SFP单模（10Km，1310nm，LC，DDM）） | 对 | 1 |
| 13 | 光纤 | 室外4芯单模光纤 | 米 | 400 |
| 14 | 地感线圈 | 1. 地感线：绝缘体：FEP；导体：镀锡铜线；额定温度：-55℃～200℃；性能：耐磨、防腐蚀
2. 埋设深度5-10cm
3. 导轨探测环电感量：50-1000 uH，（推荐100～300 uH）；探测环引线：≤10米，总电阻小于10Ω，每米至少双绞20次尺寸（含底座）
 | 个 | 10 |
| 15 | 场内提前付、出场扫码付管理平台 | 1. 支持车辆场内提前付款功能、支持车辆出场时扫描安全临时动态二维码功能来实现全无人化值守功能。
2. 需支持电子优惠券功能：支持商家平台对所属下面子商户发放电子优惠券包含（金额券、时长券、折扣券、会议全免券等），并支持子商户通过微信小程序向车主发券，以及车主通过小程序进行固定车续费等功能。
3. 需支持云支付对接功能：服务商绑定特约商户功能，实现创建付款码，微信、支付宝扫码，费用收取，对公账户管理等功能。
4. 云平台部署，实现云平台远程管理、年维护、支付及不定期更新最新版功能。
 | 套 | 1 |

**3、售后服务要求：**

技术支持要求：维护期内出现问题，1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内解决问题，以保证用户单位的正常使用。

**4、工期要求：**

设备安装工期为20日历天，验收合格之日起维护期为2年。

**5、费用支付：**

合同生效以及具备实施条件后10个工作日内支付合同总价的50%预付款，设备安装完成验收合格后采购方在30个工作日内一次性支付中标方至合同总价的100%。

**6、安装、调试与验收**

（1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（2）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（3）安装调试完毕运行 7 日无质量问题后，中选人向采购人发出验收通知，采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交人承担。

## 四、合同模板（参考模板，最终合同以院方与成交商协商确定）

**南方医科大学中西医结合医院**

**停车系统产品采购施工合同书**

【编号：NFZXY-2025-1】

**甲方（需方）：南方医科大学中西医结合医院**

 **乙方（供方）：**

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的要求，经甲、乙双方共同协商，本着“平等、互利”的原则，特签订以下合同条款：

**第一条：项目名称、金额、型号、数量、参数**

1、项目名称：停车系统产品采购施工项目

2、本合同总金额为：￥： （大写：整）合同总金额为含税固定总价，已包含履行合同所需的全部费用，包括但不限于货物购置、运输、施工安装、质保及质保期维修等所有直接或间接费用。甲方（采购方）无需额外支付其他费用。

3、产品型号、数量、参数：

**第二条：付款条款**

本合同双方签订生效后，乙方开具相应合规发票给甲方后，甲方须向乙方支付合同金额的50%，即（￥： 元整，大写：元 整）；甲方支付预付款后，乙方应立即备货进场施工，施工期大概为20天（非人为因素影响除外）。

所有合同约定的工程施工完毕后，甲方应在（）天内组织调试验收。

甲方验收合格后应签收验收合格证明，乙方凭验收合格证明以及相应合规发票向甲方申请付款。甲方收到付款申请后，在30个工作日内向乙方支付至合同工程总费用的100%（￥： 元整，大写：元 整）。

**第三条：产品质量及维护**

乙方对本合同产品，提供 贰 年（安装完成后24个月）免费保修，终身免费维护（免费保修期后的设备维修零件成本费用另计）。人为因素、不可抗力、使用不当等因素造成的损失除外。

接到甲方维护电话，乙方4小时之内响应，一般故障6小时内解决，解决不了的问题在24小时内拿出解决方案并采用代替的方式先更换后维修的方式处理，节假日则约定在48小时内必须解决（不可抗力造成的延期除外）。

保修期满后签订维护协议，协议内容根据当时市场行情报价议定。

**第四条：安装、调试、验收、运输**

合同产品的运输方式为物流，运输费用由乙方承担。

双方签订合同，乙方收到甲方合同中约定的相关款项后，在 天内设备到位施工完成。甲方须指派电工及本项目所需要的相关人员给予配合告知乙方取电位置，岗亭及安全岛强电应由乙方自行牵入至道闸及设备位置。

本合同规定的产品安装调试完毕运行7日无质量问题后，甲方须在收到乙方验收通知后7日内派代表对项目进行验收，如合同产品都运行正常，数据准确，本合同产品被认为验收合格。

**第五条：培训条款**

乙方统一安排时间培训甲方指定操作人员，培训内容包括设备的日常维护及常见故障的处理方法，培训次数为三次以内(含三次)，乙方必须保障甲方操作人员学会操作。

**第六条：不可抗力**

甲乙双方任何一方在履行合同过程中，由于不可抗力导致不能按期履行，应及时将发生不可抗力的情况通知对方，并对履行合同事宜进行协商；任何一方不得以此为由拒绝履行或单方修改合同。

**第七条：违约责任**

甲乙双方必须全面履行合同，双方不得违约。若有违约，违约方须按《中华人民共和国合同法》和有关法律规定承担相应的经济责任。

甲乙双方须全面履行合同，违约方承担以下责任：乙方交付产品不符约定的，未在5日内免费更换合格的，甲方可退货并按该批金额10%索赔，或扣减合同款20%；因乙方原因逾期完工的，每日按合同总价0.1%支付违约金，逾期超15日甲方可解除合同，乙方付5%违约金并赔偿损失；乙方维保不到位的，未在3日内整改的，首次扣20%当期维保费，累计2次扣50%并付1%违约金，累计3次甲方可退维保费并付2%违约金。

**第八条：争议解决**

凡执行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决，双方如不能协商解决时，应向甲方所在地人民法院提出诉讼。

**第九条：合同生效条件**

本合同经甲乙双方授权代表签字、并加盖公章或合同章后生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

1. **：其他条款**

 未经双方许可，任何一方不能将有关本合同的相关事宜透露给第三者；违者将追究其给另一方所造成的直接经济损失并承担相应的法律责任。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| 全 称：**南方医科大学中西医结合医院**地 址：广州市海珠区石榴岗路13号大院电 话：020-61650065签约代表： 日期： | 全 称：地 址：电 话： 联系人： 收款人： 帐 号：签约代表： 日期： |

本合同附件为本合同不可分割的组成部分，具有相同法律效应。

附件1**：**

**项目廉政责任书**

项目名称：车辆出入道闸系统升级改造

项目地址：广州市海珠区石榴岗路13号

发包人(甲方)：南方医科大学中西医结合医院

承包人(乙方)：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

(一)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场活动等有关法律、法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反相关规章制度。

(四)发现对方在业务活动中违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该项目的工作人员，在采购的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同有关的分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行相关方针、政策，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

甲方工作人员有违反本责任书第一、第二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期与合同的规定相同。

甲方单位： 乙方单位：

南方医科大学中西医结合医院

 （公章） （公章）

 法定代表人： 法定代表人：

 联系电话： 联系电话：

 2025年 月 日 2025年 月 日

## 五、响应文件格式

资料封面。所含内容依次如下:封面标题《XX项目院内询价采购响应文件》包括单位的名称、联系人、联系方式；

（一）本项目报价（请参考“三、采购需求”中“2、采购内容”中“表2.1 设备采购需求及参数清单”的格式进行报价，报价需包括每种设备的单价和项目总报价）。

（二）本项目售后服务

（三）相关资质文件复印件（加公章）

（四）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书

（五）需求响应承诺函

（六）供应商资格声明函模板

## 六、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书模板

参选人法定代表人资格证明书

**致：南方医科大学中西医结合医院**

 同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证号码：  | 联系电话： |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。

3.为避免废标，请参选人务必提供本附件。

法定代表人身份证复印件

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日 期： 年 月 日

参选人法定代表人授权委托书

**致：南方医科大学中西医结合医院**

兹授权 同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的参选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位： （盖章） 法定代表人： （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签 发日 期： 年 月 日

附：

|  |  |
| --- | --- |
| 身份证号码：  | 联系电话： |
| 代表人性别： | 年龄： |
| 营业执照号码： | 经济性质： |

【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。

3.有效期限：与本公司参选文件中标注的参选有效期相同，自本单位递交参选文件之日起生效。

4.参选人签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。

授权代表身份证复印件

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日 期： 年 月 日

## 七、供应商资格声明函模板

**供应商资格声明函**

**南方医科大学中西医结合医院：**

关于贵方发布 [采购文件编号： ]的采购公告，本单位愿意参加上述项目/采购包号*（如有，填写响应采购包号）响应*，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，声明如下：

（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（5）我方（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（二）我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）

（三）我方符合法律、行政法规规定的其他条件：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（响应）。（说明：联合体响应的除外，但不包括以联合体形式部分预留专门面向中小企业的项目（采购包））

2）供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得再参加本项目（采购包）投标（响应）。（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）

（四）我方已按采购公告的规定获取了采购文件。

（五） 若本项目不接受联合体报价的，我方承诺以独立供应商名义即非联合体方式参加本项目的响应。

（六）我方郑重承诺公平竞争：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与本项目（采购包）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

我方对上述承诺的真实性负责，自愿按照采购文件的要求（若有要求）配合提供相关证明材料。以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效响应处理，我方自愿承担提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

**备注：**

1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为**无效响应**。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作**无效响应**处理。

**八、需求响应承诺函模板**

需求响应承诺函

**致：南方医科大学中西医结合医院**

我司参加贵院组织的南方医科大学中西医结合医院 项目院内采购。针对采购文件“采购需求”中的条款，我司现作出如下承诺：

我司充分理解本项目采购文件“采购需求”中所有条款及其所包含的责任及合同义务（如成功缔约）。通过盖章签署本承诺函，我司一并承诺对上述有关条款能够完全按照采购文件“采购需求”的要求响应满足，并在合同履行过程中按承诺履约。

参选人法定代表人（或授权代表）签字：

参选人名称（签章）：

日 期： 年 月 日