医院污染物排放口视频监控系统调研需求书

一、概述
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法规，医疗机构污水处理工程必须实现在线监测与可视化监管。结合医院院区的现场实际，医院确定在污水站房、检测处和采样处安装视频监控系统，实行全天候可视化管理，保障医疗污水安全合规排放。同时为院感防控、设备运维、环保部门远程执法提供真实、完整有效的影像依据。
二、总体要求
调研报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用，所提供的设备及材料必须是全新的、可正常使用的合格产品，而且产品质量必须符合中华人民共和国国家标准或行业标准。对于招标文件中没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充，保证系统合理有效的得到实施。
三、设计依据
-《中华人民共和国民法典》
-《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB/T 51459-2024）
-《排污单位自行监测视频监控系统建设与联网技术要求》（HJ  1480-2026）
-《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）
-《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2015）
-《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》GB/T 28181-2022
-《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB 35114-2017
-《安全防范系统维护保养规范》GA/T 1081-2020
-《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）
-《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
-《IP网络技术要求一网络性能参数与指标》（YD/T1171-2001）
-《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）
-《安全防范工程程序和要求》（GA/T75-94）
-《安全防范系统通用图形符号》（GA/74-94）
-《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）
-《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
-《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》（EIA/TIATSB67）
-《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）
-《计算机网络规范》（100BASE-T）
-《入侵和紧急报警系统技术要求》（GB/T 32581-2016）
四、保修时间
中标供应商提供的投标产品设备自验收合格之日起保修期限为1年。保修期内，所有设备及其配件均提供免费上门服务，安装好的设备一个星期内有质量问题包退，三个月内有质量问题包换。
五、安装周期
设备安装调试周期为15个日历天。
六、视频监控安装点位及设备要求
[bookmark: _Toc451464434]1、视频监控安装点位
[bookmark: _Toc451464451][bookmark: _Toc445910080][bookmark: _Toc451464472][bookmark: _Ref448911163][bookmark: _Ref448911167][bookmark: _Toc433646711][bookmark: _Toc427678480][bookmark: _Toc427677700][bookmark: _Toc427678102]2号楼旁站房、2号楼楼顶采样处、3号楼侧门检测处、10号楼楼顶检测处。
2、设备清单
	序号
	名称及型号
	单位
	数量
	设备参数

	1
	网络摄像机
	台
	5
	有效像素400万，1/3英寸Progressive Scan CMOS
类别：高清摄像机
存储方式：硬盘
最低照度0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR
供网方式：网线                                             
传感器类型 1/2.4" Progressive Scan CMOS
最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门 1/3 s~1/100,000 s
宽动态 120 dB
日夜切换模式 ICR红外滤片式
调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角
2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°
4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°
6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°
8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°
镜头尺寸 接口M12
光圈类型 固定光圈
最大光圈数 F1.6
补光 补光灯类型
红外灯 补光距离 最远可达30 m 防补光过曝 
支持红外波长范围 850 nm
最大图像尺寸 3200 × 1800
主码流帧率分辨率
50 Hz：20 fps（2560 × 1920，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率
50 Hz：20 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准
主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率
32 Kbps~16 Mbps
H.264编码类型
BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型
Main Profile
Smart264编码
主码流支持
Smart265编码
主码流支持
码率控制
定码率，变码率
SVC
支持
ROI
支持主码流设置1个固定区域
音频压缩标准
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率
64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率
8 kHz/16 kHz
支持音频环境噪声过滤
网络协议
TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6
同时预览路数
最多6路
接口协议（API）
开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）
用户管理
最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
图像设置饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式自动，白天，夜晚，定时切换
图像增强背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
1个内置麦克风
支持DC12V/POE供电
工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
防护等级：IP67                                  

	2
	硬盘录像机
	台
	1
	16路H.264、H.265网络视频混合输入，接入带宽320Mbps
可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字
可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机
支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）
支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录
支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放
支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。
支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能
支持800W高清网络视频的预览、存储与回放
支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32等倍速16路同步回放倒放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能
支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出
可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC
支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能
支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）
支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏
可按通道、时间方式同时检索16路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片
支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽
支持8T以上容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠
支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改
支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行16路抓拍并存储1080P格式的图片
支持4个以上SATA接口，至少支持2个USB2.0，支持16路报警输入，4路报警输出接口

	3
	监控硬盘
	块
	8
	10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM

	4
	网桥
	对
	1
	无线传输距离:3km
· 5.8G频段‌：采用5.8G频段（5745~5825MHz），相比2.4G频段干扰更少，传输距离更远。
· ‌高吞吐率‌：支持802.11n标准及2x2 MIMO技术，速率可达300Mbps。
· ‌抗干扰性强‌：内置独有的XTrans无线技术，结合了领先的核心技术，适用于复杂的室外环境。
· ‌多场景适用‌：支持点对点和点对多点传输，可广泛应用于交通、城市、公安、油田管道、森林防火、小区监控、铁路电力等行业。‌‌
· 工作频率‌：5745~5825MHz（支持频率扩展至4920-6100MHz）
· ‌天线角度‌：水平40°，垂直15°
· ‌接收灵敏度‌：-93dBm@MCS0，-73dBm@MCS7
· ‌供电方式‌：24V Passive POE
· ‌接口‌：POE1 + LAN1
· ‌工作温度‌：-40℃~65℃（部分资料显示-30℃~75℃）
· ‌外形尺寸‌：270×88×41 毫米
· ‌加密方式‌：WPA-PSK/WPA2-PSK
· ‌工作模式‌：接入点/客户端/WDS接入点/WDS客户端‌‌

	5
	UPS电源
	台
	1
	按负载额定功率1kw，
UPS备用电源1小时
输入电压115V-300V
输入频率50Hz

	6
	汇聚交换机
	台
	1
	8个千兆电口，
交换容量48Gbps，
包转发率35.7Mpps，
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
支持存储转发交换方式，支持视频红口保障技术，
带IEEE802.3x全双工，背压式流控
MAC地址表8K，
功耗约20W，带防雷（共模防护7KV），
支持802.3az能效以太网EEE，节能环保
采用静音无风扇设计，环保无噪声
操作温度-10～60˚C，存储温度-40～85˚C，相对湿度5～95%,支持交直流供电
采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。

	7
	POE交换机
	台
	1
	支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
支持存储转发交换方式，支持视频红口保障技术
RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X自适应
8个10∕100∕1000Base-T以太网端口，8个端口支持PoE+
带IEEE802.3x全双工，背压式流控
MAC地址表8K
供电功率:30W
交换容量36Gbps，包转发率26.8Mpps
支持802.3az能效以太网EEE，节能环保
采用静音无风扇设计，环保无噪声
静电抗扰度(ESD)： 接触放电：±7KV ，空气放电：±9KV
浪涌抗扰度(Surge)：电源端口：线-地±2KV，线-线1KV，网络端口：线-地±4KV
电快速瞬变脉冲群(EFT)：电源端口：±2KV，网络端口：±1KV
操作温度-10～60˚C，存储温度-40～85˚C，相对湿度5～95%
PoE供电标准：IEEE 802.3af、IEEE802.3at

	8
	显示屏
	台
	1
	面板尺寸‌：23.8英寸 AH-IPS，1920×1080
‌刷新率/响应‌：120Hz / 1ms（MPRT）/ 4ms灰阶
‌对比度‌：静态1500:1，动态2000万:1
‌接口‌：HDMI
‌特点‌：硬件低蓝光面板、不闪屏、13种预设模式，微边框设计 ‌‌


	9
	网线
	箱
	2
	国标超五类或六类

	10
	电源线
	卷
	1
	国标2*1.5‌mm²
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