

[bookmark: _GoBack]南方医科大学中西医结合医院幼儿园新增视频监控项目院内竞价采购文件
1、 项目名称
南方医科大学中西医结合医院幼儿园新增视频监控项目
项目编号：NFZXY-2026-00039
2、 参选人资格
（1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如响应人为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025或者2026年度财务状况报告或基本开户行（或基本存款账户行）出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或提供《供应商资格声明函》。
（3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供所属期限为响应截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料，或提供《供应商资格声明函》。
（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力：按响应文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《供应商资格声明函》。
（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《供应商资格声明函》。
2.信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于响应截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。
3.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目（采购包）响应。提供《供应商资格声明函》。
（3）供应商已按采购公告的规定获取了采购文件。
（4）本项目不接受联合体响应。
3、 采购需求
一、项目内容
	采购标的
	采购数量
	安装周期
	总价最高限价（元）

	幼儿园新增视频监控系统
	1项
	10日历天
	41500


总价最高限价：人民币41500元。
响应人必须对本项目全部采购内容进行响应，如有缺漏，将导致响应无效。如响应报价超出最高限价，将导致响应无效。
成交商确定方式：确定满足采购人需求且报价最低的供应商为成交供应商。


二、总体要求
响应人报价包括完成本项目的成本、利润、运费、税金等全部费用，所提供的设备及材料必须是全新的、可正常使用的合格产品，产品质量必须符合中华人民共和国国家标准或行业标准。对于采购文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，响应人有责任给予补充。
三、保修时间
成交供应商提供的响应产品设备自验收合格之日起保修期限为2年。保修期内，所有设备及其配件均提供免费上门服务，新装所有设备2个月内有质量问题包换。保修期内的新装设备及其配件维修均为免费。
四、安装周期
设备安装调试周期为10个日历天。
五、付款方式
项目采用工程完成后一次性结算付款方式。所有设备按照单位要求全部安装到位、调试正常并启用，试运行一个星期，图像清楚，运行稳定，符合要求，经使用单位确认后签订项目验收报告，安装公司开具全额国家税务发票申请付款，采购人收到相应发票后 30 工作日内全额支付。
6、 质量标准
设计要求：
-《中华人民共和国民法典》
-《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2016）
-《医院安全技术防范系统要求》（GB/T 31458-2015）
-《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）
-《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）
-《IP网络技术要求一网络性能参数与指标》（YD/T1171-2001）
-《安全防范系统雷电浪涌防护技术要求》（GA/T 670-2006）
-《城市报警与监控系统建设指导性技术文件》
-《城市报警监控系统建设方案设计要素》
-《工业电视系统工程设计规范》GBJ115-87
-《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》（EIA/TIATSB67）
-《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）
-《计算机信息网络国际互联网管理规定》
-《系统接地的形式及安全技术要求》
-《计算机网络规范》（100BASE-T）
七、建设范围及技术要求
[bookmark: _Toc451464434]1、建设要求
（1）监控点位位于南方医科大学中西医结合医院幼儿园的门卫室、二楼、三楼，共计24台400万高清摄像机。
[bookmark: _Toc445910080][bookmark: _Toc433646711][bookmark: _Toc427678102][bookmark: _Toc451464472][bookmark: _Toc451464451][bookmark: _Toc427678480][bookmark: _Toc427677700][bookmark: _Ref448911163][bookmark: _Ref448911167]（2）采用超五类以上非屏蔽线缆套管布线，要求辅设规范、走线合理及便于后期维护。
（3）监控设备必须具备防雷防漏电保护措施。
（4）主要监控设备设施采购要求国内知名品牌，使用设备必须兼容原有的海康监控产品和有关协议，如出现其它的技术要求所产生的费用一律由施工方负责。
2、需安装设备清单（以下设备需包安装）：

	幼儿园监控需求

	序号
	名称及型号
	单位
	数量
	设备参数

	1
	网络摄像机
	台
	24
	有效像素400万，1/3英寸Progressive Scan CMOS
类别：高清摄像机
存储方式：硬盘
最低照度0.005Lux@（F1.2，AGC ON），0Lux with IR
供网方式：网线                                             
传感器类型 1/2.4" Progressive Scan CMOS
最低照度 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
快门 1/3 s~1/100,000 s
宽动态 120 dB
日夜切换模式 ICR红外滤片式
调节角度 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角
2.8 mm，水平视场角：104°，垂直视场角：55°，对角视场角：127°
4 mm，水平视场角：78°，垂直视场角：38°，对角视场角：96°
6 mm，水平视场角：50°，垂直视场角：26°，对角视场角：59°
8 mm，水平视场角：47°，垂直视场角：26°，对角视场角：54°
镜头尺寸 接口M12
光圈类型 固定光圈
最大光圈数 F1.6
补光 补光灯类型
红外灯 补光距离 最远可达30 m 防补光过曝 
支持红外波长范围 850 nm
最大图像尺寸 3200 × 1800
主码流帧率分辨率
50 Hz：20 fps（2560 × 1920，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）
子码流帧率分辨率
50 Hz：20 fps（1280 × 720，640 × 480，640 × 360）
视频压缩标准
主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG
视频压缩码率
32 Kbps~16 Mbps
H.264编码类型
BaseLine Profile/Main Profile/High Profile
H.265编码类型
Main Profile
Smart264编码
主码流支持
Smart265编码
主码流支持
码率控制
定码率，变码率
SVC
支持
ROI
支持主码流设置1个固定区域
音频压缩标准
G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
音频压缩码率
64 Kbps（G.711 ulaw/G.711 alaw）/16 Kbps（G.722.1）/16 Kbps（G.726）/32~160 Kbps（MP2L2）/16~64 Kbps（AAC-LC）
音频采样率
8 kHz/16 kHz
支持音频环境噪声过滤
网络协议
TCP/IP，ICMP，HTTP，FTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，RTCP，NTP，SMTP，IGMP，QoS，UDP，Bonjour，SSL/TLS，HTTPS，DDNS，UPnP，802.1x，IPv6
同时预览路数
最多6路
接口协议（API）
开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181（2016）
用户管理
最多32个用户，可分3级用户权限管理：管理员，操作员，普通用户
图像设置饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调
日夜转换模式自动，白天，夜晚，定时切换
图像增强背光补偿，强光抑制，3D数字降噪
1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
1个内置麦克风
支持DC12V/POE供电
工作温度和湿度：-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)
防护等级：IP67                                  

	2
	硬盘录像机
	台
	1
	16路H.264、H.265网络视频混合输入，接入带宽320Mbps
可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字
可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机
支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）
支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放
支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。
支持一键添加IP设备以及一键开启录像功能
支持800W高清网络视频的预览、存储与回放
支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32等倍速16路同步回放倒放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能
支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出
可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC
支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能
支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）
支持将选中通道24小时内的录像文件按时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏
可按通道、时间方式同时检索16路图片，可正放、倒放1920×1080格式的图片
支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽
支持8T以上容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠
支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC
支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改
支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行16路抓拍并存储1080P格式的图片
支持4个以上SATA接口，至少支持2个USB2.0，支持16路报警输入，4路报警输出接口

	3
	汇聚交换机
	台
	1
	24个千兆电口，
交换容量48Gbps，
包转发率35.7Mpps，
支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
支持存储转发交换方式，支持视频红口保障技术，
带IEEE802.3x全双工，背压式流控
MAC地址表8K，
1U铁壳机架式，功耗约20W，带防雷（共模防护7KV），
支持802.3az能效以太网EEE，节能环保
采用静音无风扇设计，环保无噪声
操作温度-10～60˚C，存储温度-40～85˚C，相对湿度5～95%,支持交直流供电
采用专业的内置防雷技术，支持10KV业务端口防雷能力。

	4
	POE交换机
	台
	2
	支持IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
支持存储转发交换方式，支持视频红口保障技术
RJ45，全/半双工，MDI/MDI-X自适应
16个10∕100∕1000Base-T以太网端口，16个端口支持PoE+
带IEEE802.3x全双工，背压式流控
MAC地址表8K
交换容量36Gbps，包转发率26.8Mpps
支持802.3az能效以太网EEE，节能环保
采用静音无风扇设计，环保无噪声
静电抗扰度(ESD)： 接触放电：±7KV ，空气放电：±9KV
浪涌抗扰度(Surge)：电源端口：线-地±2KV，线-线1KV，网络端口：线-地±4KV
电快速瞬变脉冲群(EFT)：电源端口：±2KV，网络端口：±1KV
操作温度-10～60˚C，存储温度-40～85˚C，相对湿度5～95%（无凝露）
PoE供电标准：IEEE 802.3af、IEEE802.3at

	5
	网线
	箱
	5
	超五类或六类

	6
	电源线
	米
	200
	

	7
	辅材
	项
	1
	













八、合同模板（参考模板，最终合同以院方与成交商协商确定）



医院幼儿园采购安装监控设备服务合同
甲方（委托方）：
乙方（服务方）： 
鉴于医院安全管理的需要，保障医院的监控系统和门禁新增建设工作，依据《中华人民共和国民法典》及医疗场所相关安全管理规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲乙双方友好协商，订立本合同。
一、服务名称
医院幼儿园采购安装监控设备服务
二、服务地点
南方医科大学中西医结合医院幼儿园（广州市海珠区石榴岗十三号大院）
三、服务期限
    合同期限：      年     月     日至      年     月     日。
四、价格及付款方式
1、本合同采购的安防设备设施以及服务的费用为小写：￥        元，大写          ￥ 元。合同费用包括履行完成本合同的全部费用。
2、付款方式：设备安装验收合格后，乙方开具等额增值税发票，甲方收到相应发票后 30 工作日内全额支付。
3、乙方收款前应当出具相应合法发票，乙方收款账号：                。 
五、服务内容
安装包括网络摄像机、硬盘录像机、交换机机箱、切换器、POE交换、汇聚交换机、支架。具体以设备清单为准。
六、设备设施质量保证及售后服务
[bookmark: _Hlk64969790]1、乙方必须保证所供应的设备设施是厂商原装、全新、符合国家有关规定标准的产品，能够满足《医院安全防范要求》国标GB/T31458-2026 的强制要求，用户提出的实际需求和功能。
2、除特别说明的设备外，所有设备均须由乙方提供两年整机免费保修服务，免费保修服务期自验收合格单上签字之日起计算。
3、新装所有设备2个月内有质量问题包换。保修期内的新装设备及其配件维修均为免费。
4、保修期内，设备故障报修的响应时间为2小时。若电话中无法解决，8小时内到达现场进行维护。排除故障问题时间不超过24小时。若在规定时间内不能维修正常，乙方应在48小时内向甲方提供同型号或同档次的代用设备，供甲方使用，直至原设备维修好。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。所更换的设备（包括零部件）必须满足甲方要求并为甲方所接受，直至故障设备修复。
5、乙方和产品供应商对提供的产品保证技术支持、售后服务支持，网络布线项目设计要求能满足5年的使用寿命期，自供需双方代表在设备验收单上签字之日起计算。
6、保修期内，乙方定期到现场检修，每次检修不得再收取任何费用。
7、所有设备保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派技术人员到甲方的设备使用现场进行维修。由此产生的一切费用均由乙方承担。
8、对于不能明确是否硬件出现故障时，乙方应尽力配合甲方进行检查。
9、因产品的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。
10、乙方无偿培训甲方维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。
七、责任
1、甲乙双方必须按照合同条款执行。
2、乙方做好施工质量和安全管理。
3、乙方在施工过程中，维持现场整洁，道路畅通；竣工后清理现场，做到工完清场。
4、甲方应协调乙方与其他施工单位和医院有关部门的关系，监督工程质量和进度。
5、甲方根据合同付款方式，按时向乙方支付款项。
6、乙方施工完毕、自检、试运行合格后，向甲方提出书面申请，甲方应在收到乙方书面申请后七个工作日内组织对工程进行确认，甲方无正当理由逾期未验收，视甲方通过验收合格。
7、在乙方提出系统完工移交申请后，甲方应在七个工作日内完成交接。
8、乙方在施工期间出现的一切安全事故全权由乙方负责，与甲方无关。
八、违约责任
1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、预期可得利益、守约方为追究违约责任所发生的费用，包括但不限于律师费、差旅费、交通费等。
2、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。
3、乙方不按合同条款去执行的，甲方有权按合同标准要求乙方支付3‰违约金，但违约金总金额不超过本合同总金额的20%。
4、甲方没有履行本合同付款方式，迟付乙方工程款项时，甲方除支付本合同工程款外，每逾期一日，按合同造价的3‰向乙方支付违约金，但违约金总金额不超过本合同总金额的10%。
九、争议解决方式
履行合同时，若有争议，合同双方应本着友好态度协商解决，如经协商不能解决，可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、其他
1、本合同所有附件、用户需求书等为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
2、合同签订后双方应共同遵守,如在合同执行过程中需增加或修改协议内容及条款,应在双方协商一致符合法律程序下进行,补充协议与本协议具有同等法律效力。
3、本合同执行期间,如遇不可抗力,致使协议无法履行时,双方均不承担违约责任并按有关法律、政策、规定及时协商处理。
4、保密义务：乙方对于在履行本合同过程中接触、获取到的甲方全部信息（包括但不限于安防系统方案、点位布局、视频录像、医院内部业务资料、合同文本、患者相关信息等）负有保密责任。乙方应采取必要管理及技术保密措施，不得向任何第三方泄露、复制、外传，不得将保密信息用于本合同约定之外的用途。保密义务在本合同终止、解除后仍然持续有效。因乙方泄密行为给甲方造成损失的，由乙方承担全部赔偿责任。法律法规或有权国家机关强制要求披露的除外。
十一、合同生效
本合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方代表签字并加盖公章后生效，双方合同义务履行完毕后自然失效。
	
甲方：南方医科大学中西医结合医院
	
	
乙方： 

	地址：
	
	地址：

	签名（盖章）：  
	
	签名（盖章）：

	开户银行：
	
	开户银行：

	帐号：
	
	帐号：

	日期：    年   月   日                       日期：    年   月   日









五、响应文件格式
资料封面。所含内容依次如下:封面标题《XX项目院内竞价采购响应文件》包括单位的名称、联系人、联系方式；
（一）本项目报价
（二）本项目售后服务
（三）参选人资格相关证明文件（需包括竞价公告要求的参加单位资格证明文件，如营业执照、信用记录截图、供应商资格声明函等，加盖公章）
（四）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书
（五）需求响应承诺函
（六）供应商资格声明函
















六、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书模板
参选人法定代表人资格证明书

致：南方医科大学中西医结合医院
          同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：           单位：            （盖章）
附：
	身份证号码： 
	联系电话：

	代表人性别：
	年龄：

	营业执照号码：
	经济性质：



【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
         2.所填内容必须真实、清楚，不得涂改。
3.为避免废标，请参选人务必提供本附件。





法定代表人身份证复印件







参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       
日              期：         年     月     日
[bookmark: _Toc3343]
参选人法定代表人授权委托书
致：南方医科大学中西医结合医院
兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表我司参与本项目的参选，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
授权单位：            （盖章）     法定代表人：           （签名或盖私章）
有效期限：至     年   月   日     签 发日 期：     年    月   日
附：
	身份证号码： 
	联系电话：

	代表人性别：
	年龄：

	营业执照号码：
	经济性质：


【说 明】1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
         2.所填内容必须填写真实、清楚，不得涂改。
3.有效期限：与本公司参选文件中标注的参选有效期相同，自本单位递交参选文件之日起生效。
4.参选人签字代表为法定代表人，则本附件不需提交。




授权代表身份证复印件





参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       
日              期：          年    月    日
七、供应商资格声明函模板
供应商资格声明函
南方医科大学中西医结合医院：
关于贵方发布          [采购文件编号：       ]的采购公告，本单位愿意参加上述项目/采购包号（如有，填写响应采购包号）响应，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定，声明如下：
（一）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（5）我方（如前三年内有名称变更的，含变更前名称）参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
（二）我方未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）
（三）我方符合法律、行政法规规定的其他条件：
1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标（响应）。（说明：联合体响应的除外，但不包括以联合体形式部分预留专门面向中小企业的项目（采购包））
2）供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，不得再参加本项目（采购包）投标（响应）。（说明：若接受联合体响应且为联合体响应的，各方均需满足）
（四）我方已按采购公告的规定获取了采购文件。
（五）	若本项目不接受联合体报价的，我方承诺以独立供应商名义即非联合体方式参加本项目的响应。
（六）我方郑重承诺公平竞争：我方保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与本项目（采购包）的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。
我方对上述承诺的真实性负责，自愿按照采购文件的要求（若有要求）配合提供相关证明材料。以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效响应处理，我方自愿承担提供虚假材料谋取中标（成交）的法律责任。我方承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。
特此声明！

供应商名称（加盖公章）：                                   
供应商法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                          
日期：       年       月       日

备注：
1. 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效响应。
2. 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效响应处理。
















八、需求响应承诺函模板
[bookmark: _Toc16736]需求响应承诺函

致：南方医科大学中西医结合医院
我司参加贵院组织的南方医科大学中西医结合医院         项目院内采购。针对采购文件“采购需求”中的条款，我司现作出如下承诺：
我司充分理解本项目采购文件“采购需求”中所有条款及其所包含的责任及合同义务（如成功缔约）。通过盖章签署本承诺函，我司一并承诺对上述有关条款能够完全按照采购文件“采购需求”的要求响应满足，并在合同履行过程中按承诺履约。




参选人法定代表人（或授权代表）签字：       
参选人名称（签章）：                       
日              期：          年    月    日
















